Нормы затяжки гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути и допускаемому понижению ее в процессе эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Крутящий момент, Н.м, при типах скреплений | | | | |
| КБ65 | | ЖБР-65 | ЖБР-65Ш,  ЖБР-65ПШМ,  ЖБР-65ПШ, СМ-1 | W-30 |
| клеммный болт | закладной болт |
| Затяжка гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути | 20 кгс.м | 15 кгс.м | 18-20 кгс.м | 22-25 кгс.м | 30-35кгс.м |
| Минимально допускаемое значение затяжки гаек болтов и шурупов в процессе эксплуатации | 10 | 7 | 12 | 15 | 20 |

Нормы затяжки гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути и допускаемому понижению ее в процессе эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Крутящий момент, Н.м, при типах скреплений | | | | |
| КБ65 | | ЖБР-65 | ЖБР-65Ш,  ЖБР-65ПШМ,  ЖБР-65ПШ, СМ-1 | W-30 |
| клеммный болт | закладной болт |
| Затяжка гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути | 20 кгс.м | 15 кгс.м | 18-20 кгс.м | 22-25 кгс.м | 30-35кгс.м |
| Минимально допускаемое значение затяжки гаек болтов и шурупов в процессе эксплуатации | 10 | 7 | 12 | 15 | 20 |

Нормы затяжки гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути и допускаемому понижению ее в процессе эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Крутящий момент, Н.м, при типах скреплений | | | | |
| КБ65 | | ЖБР-65 | ЖБР-65Ш,  ЖБР-65ПШМ,  ЖБР-65ПШ, СМ-1 | W-30 |
| клеммный болт | закладной болт |
| Затяжка гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути | 20 кгс.м | 15 кгс.м | 18-20 кгс.м | 22-25 кгс.м | 30-35кгс.м |
| Минимально допускаемое значение затяжки гаек болтов и шурупов в процессе эксплуатации | 10 | 7 | 12 | 15 | 20 |

Нормы затяжки гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути и допускаемому понижению ее в процессе эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Крутящий момент, Н.м, при типах скреплений | | | | |
| КБ65 | | ЖБР-65 | ЖБР-65Ш,  ЖБР-65ПШМ,  ЖБР-65ПШ, СМ-1 | W-30 |
| клеммный болт | закладной болт |
| Затяжка гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути | 20 кгс.м | 15 кгс.м | 18-20 кгс.м | 22-25 кгс.м | 30-35кгс.м |
| Минимально допускаемое значение затяжки гаек болтов и шурупов в процессе эксплуатации | 10 | 7 | 12 | 15 | 20 |

Нормы затяжки гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути и допускаемому понижению ее в процессе эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Крутящий момент, Н.м, при типах скреплений | | | | |
| КБ65 | | ЖБР-65 | ЖБР-65Ш,  ЖБР-65ПШМ,  ЖБР-65ПШ, СМ-1 | W-30 |
| клеммный болт | закладной болт |
| Затяжка гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути | 20 кгс.м | 15 кгс.м | 18-20 кгс.м | 22-25 кгс.м | 30-35кгс.м |
| Минимально допускаемое значение затяжки гаек болтов и шурупов в процессе эксплуатации | 10 | 7 | 12 | 15 | 20 |