**Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее**

5,0 м - от земли в ненаселенной местности;

6,0 м - от земли в населенной местности;

4,5 м - от поверхности пассажирских платформ;

7,0 м - от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах

**Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее**

2,5 м - от земли в ненаселенной местности

3,0 м - от земли в населенной местности

5,5 м - от полотна пересекаемых автомобильных дорог

7,5 м - от верха головки рельса пересекаемых неэлектрифицированных железнодорожных путей